**ШАМ - 11/920**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Металлический шкаф для документов ШАМ - 11/920****Размер:** 1830х920х450.**Срок службы:** 10 лет.**ГОСТ 16371-2014**Шкаф для документов имеет одну секцию (1810х917х425 мм.).Секция имеет две двери (1735х418, 1735х426 мм.), с ребром жесткости на каждой (1660х88 мм.). Дверь крепится на скрытые внутренние петли. Дверь шкафа оборудована ригельным замком на 2 ригеля (887х5). (В комплекте к шкафу идет 2 ключа) Секция содержит три полки (912х407 мм.) с первым отверстием для крепления полки на расстоянии 175 мм. от крыши шкафа и расстоянием между следующими отверстиями 85 мм. (Имеется возможность установки дополнительных полок)Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ШАМ-11/920** | **1830х920х450** |
| **1** | **Количество секций,шт** | **1** |
|  | **Внутренние размеры отделения(ВхШхГ), мм** | **1810х917х425** |
|  | **Габариты крыши шкафа**  | **34х922х452** |
|  | **Габариты цоколя шкафа** | **52х920х450** |
| **2** | **Количество дверей,шт** | **2** |
|  | **Размер правой двери (ВхШ),мм** | **1735х418** |
|  | По периметру двери имеются загибы увеличивающие жесткость | 11х8 |
|  | **Размер левой двери (ВхШ),мм** | **1735х426** |
|  | С трех сторон двери имеются загибы увеличивающие жесткость  | 11х8 |
|  | **Количество ребер жесткости на каждой двери, шт** | **1** |
|  | **Размер ребра жесткости (ВхШ),мм** | **1660х88** |
|  | **Крепление дверей** | **Скрытые внутренние петли** |
|  | Лента подштамповки (включенная в размеры ребра жесткости ) | 1660х19 |
|  | **Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт** | **-** |
|  | **Размер блока вентиляционных отверстий (ВхШ), мм** | **-** |
|  | Количество петлей на каждую дверь  | 2 шт.  |
|  | Размеры петель в высоту  | 30 |
|  | Диаметр петли  | 7 |
|  | Двери закрываются по принципу нахлеста на один замок  | Соответствие  |
|  | Открытие дверей по типу ставни  | Соответствие  |
|  | Система запирания  | Флажково-ригельная  |
| **3** | **Количество полок** | **4** |
|  | **Расстояние от крыши шкафа до верхнего отверстия для полки, мм** | **175** |
|  | **Расстояние между отверстиями для полок** | **85** |
|  | **Размеры полки(ШхГ), мм** | **912х407** |
|  | Полки устанавливаются в корпус шкафа при помощи П-образных клипов  | 4 шт/полка  |
|  | Габариты клипов  | 6х15 |
|  | Язычок крепления клипов  | 9х12 |
|  | Количество отверстий в шкафу для установки полок по высоте  | 17 |
|  | Расстояние между 9 и 10 отверстием  | 170 |
|  | Расстояние увеличено для возможности установки замка  | Соответствие  |
|  | Расстояние от топа шкафа до первого отверстия крепления полки  | 175 |
|  | Расстояние от цоколя шкафа до последнего отверстия крепления полки  | 280 |
| **4** | **Количество крепежа к полкам, шт** | **12** |
| **5** | **Количество ригельных замков, шт** | **1** |
|  | **Общее количество ключей к замкам, шт** | **2** |
| **6** | **Количество ригелей (замок),шт** | **2** |
|  | **Длина ригеля, мм** | **887** |
|  | **Диаметр ригеля, мм** | **5** |
|  | Материал изготовления ригелей  | углеродистая сталь  |
| **7** | **Соответствие ГОСТ 16371-2014** | **Соответствие** |
| **8** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **9** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.** | **Соответствие** |
| **10** | **Возможность установки дополнительных полок** | **Соответствие** |
| **11** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем.****Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и их вес.** | **Соответствие** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойcтв, с целью улучшения его характеристик.**